|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4bit | 1B (8bit) | 20bit | 2B | 1B | 1B | 16B | 16B |  |
| Verzió (0110) | Traffic class (prioritás) | flow label (folyamat címke) | hossz (0-64kB) | üzenet típus(kód) | Hop limit (önmeg semmisítő) | Forrás IP | Cél IP | adat |