|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 bit (verzió: 0100(IPv4) vagy 1100(IPv6)) | 4 bit (Fejléc hossz, 4 byteos egységekben) | 8 bit (Differental Services: prioritás, torlódás) | 16 bit (Hossz, max:65535) |
| 16 bit (Azonosító, darabolásban segít) | | 4 bit (Flag: daraboláshoz segítség) | 12 bit (offset, hányadik db.) |
| 8 bit (TTL:Time to live) | 8 bit (Protokol) | 16 bit (Fejlécellenőrző) | |
| 32 Bit (forrás IP cím) | | | |
| 32 bit (cél IP cím) | | | |
| Adatok (0-65515 byte) | | | |

Fejléc hossza: 20 Byte